**湖南工贸技师学院项目匠心印象馆装饰材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| 1 | PVC地胶楼地面 | 1.3mmPVC地胶 2.6-8mm水泥基自流平 | m2 | 492.66 |  |
| 2 | 环氧地坪漆（彩色镜面）楼地面 | 1.3mm地坪漆 2.6-8mm水泥基自流平 | m2 | 14.89 |  |
| 3 | 仿真植被+鹅卵石楼地面 | 1.仿真植被 | m2 | 12.39 |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm; 2.0.6mm厚不锈钢踢脚线; | m | 194.55 |  |
| 5 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨固定; 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板; 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚密度板（防火涂料三遍）; 4.含50厚80K吸音棉填充 | m2 | 587.52 |  |
| 6 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板; 3.面层材料品种、规格、颜色:9厚石膏板; | m2 | 176.48 |  |
| 7 | 墙面镜面玻璃 | 1.面层材料品种、规格、颜色:镜面玻璃; | m2 | 25.12 |  |
| 8 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3厚亚克力板; | m2 | 47.54 |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚阻燃板; | m2 | 31.064 |  |
| 10 | 钢骨架 | 1.骨架种类、规格:80\*40镀锌方管立柱@3600; | t | 1.5 |  |
| 11 | 丝网印刷字体 | 1.丝网印刷字体 | m2 | 25 |  |
| 12 | 石膏板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.基层材料种类、规格:12厚防水石膏板; 3.面层材料品种、规格:12厚防水石膏板; | m2 | 118.55 |  |
| 13 | 密度板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2.面层材料品种、规格:8厚密度板; | m2 | 10.31 |  |
| 14 | 暗门 | 1.门代号及洞口尺寸:暗门; 2.品种、厚度:木龙骨吸音棉+阻燃胶合板 12mm基层+中密度纤维板9mm面层（2面）; 3.深灰色哑光油漆 4.含五金配件 | m2 | 7 |  |
| 15 | 喷黑处理 | 1.涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆; 2.基层类型:顶棚/墙面 | m2 | 716.13 |  |
| 16 | 墙面无机涂料饰面 | 1.喷刷涂料部位:墙面; 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二面; 3.基层类型:防水腻子二遍; | m2 | 181.53 |  |
| 17 | 墙面哑光油漆饰面 | 1.基层类型:墙面; 2.涂料品种、喷刷遍数:哑光油漆; | m2 | 587.52 |  |
| 18 | 墙面极光罩面漆饰面 | 1.基层类型:墙面; 2.涂料品种、喷刷遍数:极光罩面漆; | m2 | 12.19 |  |
| 19 | 墙面投影漆饰面 | 1.涂料品种、喷刷遍数:专业投影漆; 2.基层类型:墙面; 3.腻子种类:防水腻子二遍; | m2 | 12.19 |  |
| 20 | 白色地贴 | 1.面层材料种类:白色地贴字; 2.满足设计和建设单位要求； | m2 | 50 |  |
| 21 | 全息投影膜 | 1.材料种类:投影膜; 满足设计和建设单位要求； | m2 | 4.68 |  |
| 22 | 玻璃贴膜 | 1.材料种类:磨砂玻璃贴膜; | m2 | 35.64 |  |
| 23 | 12mm厚雪弗板造型（多层定制）（含黑色收边造型框） | 1.满足设计和建设单位要求; 2.做法详设计; | m2 | 12.41 |  |
| 24 | 亚克力吊牌 | 1.镌字材料品种、颜色:亚克力吊牌; 2.满足设计和建设单位要求； | 个 | 9 |  |
| 25 | 亚克力导光板 | 1.材料品种、颜色:亚克力导光板; 2.满足设计和建设单位要求； | m2 | 11.98 |  |
| 26 | 信箱造型 | 1.材料种类:信箱造型; 2.满足设计和建设单位要求； | 个 | 10 |  |
| 27 | 写真图画 | 1.写真图画 2.满足设计和建设单位要求； | m2 | 14 |  |
| 28 | 弧线型红色地台 | 1.黑色哑光油漆（另计）； 2.9mm密度板（防火涂料三遍）； 3.12mm阻燃板（防腐涂料三遍）； 4.木结构造型（局部钢结构加固）； 5.满足设计和建设单位要求； | m2 | 15.44 |  |