**株洲经开区（省级）生物科技园示范园2.1期项目（1-6#栋）交通设施工程清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| 1 | 导向标指示牌 | 1.名称:导向标指示牌;2.规格:1000mm\*300mm\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 50 |  |
| 2 | 直行指示牌 | 1.名称:直行指示牌;2.规格:φ600\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 9 |  |
| 3 | 掉头转指示牌 | 1.名称:掉头转指示牌;2.规格:φ600\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 7 |  |
| 4 | 左转出口指示牌 | 1.名称:左转出口指示牌;2.规格:800mm\*500mm\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 12 |  |
| 5 | 右转出口指示牌 | 1.名称:左转出口指示牌;2.规格:800mm\*500mm\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 3.00 |  |
| 6 | 双面出口指示牌 | 1.名称:双面出口指示牌;2.规格:1200mm\*400mm\*3mm铝板，工程级反光膜，双面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 12.00 |  |
| 7 | 车位编号牌 | 1.名称:车位编号牌;2.规格:400mm\*200mm\*3mm铝板，工程级反光膜，单面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 391 |  |
| 8 | 双面电梯楼梯牌 | 1.名称:双面电梯楼梯牌;2.规格:1200mm\*400mm\*3mm铝板，工程级反光膜，双面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 14 |  |
| 9 | P字牌 | 1.名称:P字牌;2.规格:600mm\*900mm\*3mm铝板，工程级反光膜，双面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 12 |  |
| 10 | 出入口龙门牌 | 1.名称:出入口龙门牌;2.规格:6000mm\*1000mm\*3mm铝板，工程级反光膜，双面贴膜;3.安装方式:综合安装方式，包含安装立管、支架等配套杆件; | 块 | 2 |  |
| 11 | 车位线 | 1.名称:车位线;2.规格:宽200mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 391 |  |
| 12 | 车位导向 | 1.名称:车位导向;2.规格:宽200mm，边长600mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 391 |  |
| 13 | 车位编号 | 1.名称:车位编号;2.规格:600mm\*300mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 391 |  |
| 14 | 直行箭头 | 1.名称:直行箭头;2.规格:长度3000mm，宽：200mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 37 |  |
| 15 | 直行左转箭头 | 1.名称:直行左转箭头;2.规格:长度3000mm，宽：200mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 3 |  |
| 16 | 直行右转箭头 | 1.名称:直行右转箭头;2.规格:长度3000mm，宽：200mm，专用标线漆，热熔标线; | 个 | 3 |  |
| 17 | 通道线 | 1.名称:通道线;2.规格:宽：200mm，专用标线漆，热熔标线; | m2 | 414.00 |  |
| 18 | 警示标（护角） | 1.名称:警示标（护角）;2.规格:800mmX200mmx5.0mm;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 块 | 715 |  |
| 19 | 车轮定位器 | 1.名称:车轮定位器;2.规格:560mmX1600mmx1100mm;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 对 | 391 |  |
| 20 | 减速带 | 1.名称:减速带;2.规格:500mmX300mmx35mm;3.综合安装方式，包含制作、安装; | m | 88 |  |
| 21 | 室内安全凸镜 | 1.名称:室内安全凸镜;2.规格:φ600mm，包含镜面;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 块 | 6 |  |
| 22 | 单立柱 | 1.名称:PU警示柱;2.规格:φ89\*5mm立杆，H=45cm-50CM;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 根 | 12 |  |
| 23 | 限高杆 | 1.名称:限高杆;2.规格:φ297\*6mm立杆，1.2"x3000mm;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 根 | 2.00 |  |
| 24 | 轮廓标 | 180×50×401.名称:限高杆;2.规格:φ297\*6mm立杆，1.2"x3000mm;3.综合安装方式，包含制作、安装; | 根 | 101.00 |  |