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	施工项目
	工作内容
	单位
	工程量

	1
	综合脚手架（外架安拆）
	1.包工包相应辅材，包括但不限于：安全网、平网、模板、木方、架管、盘扣由乙方提供、搭设；2. 现场场地清理、搭设基础平整、垫板铺设、立杆定位放线。3. 架管、扣件、脚手板、安全网、踢脚板、连墙件、钢丝绳、卸荷件等全部材料场内转运、堆放、分类整理。4. 配合甲方做好安全技术交底、岗前安全教育、持证上岗管理.5. 落地式/悬挑式/附着式外脚手架全范围搭设（立杆、横杆、纵横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑、扫地杆搭设）6. 连墙件、预埋件、拉结件、卸荷钢丝绳、保险绳规范安装固定.7. 脚手板满铺、固定绑扎、探头板防护搭设。8. 内外立杆防护、架体密封、分层隔离、兜网铺设。9. 外立面密目安全网全封闭挂设、绑扎、绷紧、修补更换.10. 水平安全兜网、安全防护隔离网搭设铺设。11. 架体每层踢脚板、挡脚板、防护栏杆搭设安装12. 施工通道、人行坡道、防护棚、出入口防护架搭设。13. 洞口、临边、架体周边配套防护搭设。14施工全程脚手架日常检查、加固、松动扣件复紧、歪斜架体调直.15. 破损安全网更换、脱落网片重新绑扎、风雨后架体全面检修。
16. 配合主体、砌筑、外墙施工随拆随搭、分段调整、局部改搭。17. 架体周边垃圾清理、材料规整堆放，保持现场文明整洁。18.工程完工后外脚手架自上而下有序拆除。19. 所有架管、扣件、安全网、构配件分类拆除、人工清运.20. 材料退场分类、打包、清点、堆放到甲方指定位置.21. 拆除后现场杂物清理、场地恢复，做到工完场清
	㎡
	9425.96

	2
	地下室综合脚手架（外架安拆）
	1.包工包相应辅材，包括但不限于：安全网、平网、模板、木方、架管、盘扣由乙方提供、搭设；2. 现场场地清理、搭设基础平整、垫板铺设、立杆定位放线。3. 架管、扣件、脚手板、安全网、踢脚板、连墙件、钢丝绳、卸荷件等全部材料场内转运、堆放、分类整理。4. 配合甲方做好安全技术交底、岗前安全教育、持证上岗管理.5. 落地式/悬挑式/附着式外脚手架全范围搭设（立杆、横杆、纵横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑、扫地杆搭设）6. 连墙件、预埋件、拉结件、卸荷钢丝绳、保险绳规范安装固定.7. 脚手板满铺、固定绑扎、探头板防护搭设。8. 内外立杆防护、架体密封、分层隔离、兜网铺设。9. 外立面密目安全网全封闭挂设、绑扎、绷紧、修补更换.10. 水平安全兜网、安全防护隔离网搭设铺设。11. 架体每层踢脚板、挡脚板、防护栏杆搭设安装12. 施工通道、人行坡道、防护棚、出入口防护架搭设。13. 洞口、临边、架体周边配套防护搭设。14施工全程脚手架日常检查、加固、松动扣件复紧、歪斜架体调直.15. 破损安全网更换、脱落网片重新绑扎、风雨后架体全面检修。
16. 配合主体、砌筑、外墙施工随拆随搭、分段调整、局部改搭。17. 架体周边垃圾清理、材料规整堆放，保持现场文明整洁。18.工程完工后外脚手架自上而下有序拆除。19. 所有架管、扣件、安全网、构配件分类拆除、人工清运.20. 材料退场分类、打包、清点、堆放到甲方指定位置.21. 拆除后现场杂物清理、场地恢复，做到工完场清。
	㎡
	6094.62

	3
	满堂基础模板
	1.包含所有模板、木方主材辅材、盘扣式室内满堂支模架的加工、转运、搭设、安装、拆除、维保、清理全过程作业，覆盖楼栋基础、地下室、正负零以上所有结构、构造构件全部木工施工内容及相应的工器具。
2. 熟悉施工图纸、图纸会审、技术交底、标高控制线、轴线引测、模板排版放线
3. 模板、木方、辅材、盘扣架体全套材料场内装卸、转运、分类堆放、整理保养
4. 作业面基层清理、找平、定位筋、限位条安装，支模前期预处理
5. 配合项目部安全、技术交底，持证上岗、规范文明施工
6. 梁、板、柱、剪力墙、楼梯、飘窗、阳台、过梁、压顶、构造柱全部模板切割、配制、拼装、安装、加固
7. 模板拼缝封堵、防漏浆处理、阴阳角加固、标高尺寸精准控制
8. 预埋件、预留洞口、管线洞口模板开洞、预留封堵、定型加固
9. 模板垂直度、平整度、截面尺寸全程调校、复核验收
10. 重复使用模板清理、修补、刷脱模剂、周转保养
11. 室内梁板盘扣式满堂支模架立杆、横杆、斜杆、顶托、底托、扫地杆整体搭设
12. 架体间距排布、标高调平、整体加固、剪刀撑设置、稳定性检查
13. 架体验收合格后方可铺模板，施工过程松动部位随时加固整改
14. 随结构楼层同步搭设、分段搭设、错层调整，配合施工进度
15. 混凝土浇筑全程看模、守模、旁站看护，实时整改跑模、胀模、漏浆问题
16. 砼成型后缺陷剔凿、边角修整、模板瑕疵配套整改
17. 配合钢筋、混凝土、水电班组交叉施工，及时配合改模、补模、修模
18. 全程现场文明施工，材料分类码放、工完场清、废料集中归集
19. 达到规范拆模强度后，自上而下有序拆除模板、木方、盘扣支模架
20. 所有材料拆除、拆解、清理、除灰、去水泥结块、修整保养
21. 模板、木方、盘扣架管构配件分类打包、转运至甲方指定堆放点
22. 作业面建筑垃圾、木屑废料全部清理外运，场地恢复整洁。23.因后浇带独立支模或二次支模及清理、构件二次单独支模、全封闭式楼梯模板工艺、一体化施工等引起的成本增加，均在综合单价中综合考虑。24、综合单价含对拉螺杆、套管、快易收口网、模板内支撑等辅材，模板加工及安装机具等.25.包含塔吊未覆盖范围的水平人工运输，含塔吊电梯未安装前必要的人工水平和垂直运输。
	m2
	262.89

	4
	电梯基坑底板模板
	
	m2
	13.2

	5
	直形墙模板
	
	m2
	2196.43

	6
	电梯井壁模板
	
	m2
	14.3

	7
	矩形柱模板
	
	m2
	3229.29

	8
	有梁板模板
	
	m2
	24325.23

	9
	雨篷、悬挑板、阳台板模板
	
	m2
	23.6

	10
	楼梯模板
	
	m2
	382.21

	11
	现浇过梁模板
	
	m2
	89.54

	12
	圈梁、砼反坎模板
	
	m2
	147.4

	13
	构造柱模板
	
	m2
	645.49

	14
	现浇压顶模板
	
	m2
	137.12

	15
	排水沟、集水井模板
	
	m2
	55.77

	16
	计时工（技工）
	甲方安排的其他工作
	工日
	200



