三一13号地块及金城东路边坡支护劳务清单
项目名称：三一智慧产业园13号地块配套基础设施项目及金山新城金城东路（金塘大道-金环路）新建工程
[bookmark: _GoBack]项目地点：株洲市
采购标的：边坡支护劳务班组
标的简介、预计数量：
	序号
	施工项目
	工作内容
	单位
	计划工程量
	备注

	1
	碎石桩
	1.碎石桩采用间距1.2m，直径为0.5m，正三角形布置；
2.碎石桩采用振动沉管法施工；
3.碎石桩设计充盈系数1.3，施工时实际孔内填料量应通过现场试验确定,如施工中地面有下沉或隆起现象，则填料数量应予以增减；
4.采用逐步拔管法将钢管拔出，拔管速率一般控制在1.2~1.5m/min.
5.桩长范围3.5~7.8米；
6.施工方式与桩基施工机械选型由投标人综合考虑，结算不做调整;
7.含桩基施工机械进出场费用;不含碎石；
8.土工合成材料搭接方式:纵、横向搭接宽度不得小于300mm，上下层接缝应错开，错缝距离不应小于500mm;
	m
	16000
	

	2
	土钉钻孔注浆
	1.锚杆成孔方式:钻孔方式与方法投标人综合考虑结算不作调整，含钻孔操作脚手架费用;
2.锚杆灌浆:两次灌浆;
3.锚杆(索)类型、部位:;钢筋格:HRB400直径16mm;.钢筋短钉长出露面层250mm，弯折与井字筋焊接牢靠.短钉间距为3000x3000，呈梅花形布置；
4.钻孔深度:1.6m;
5.钻孔直径:直径90mm,;
6.含锚杆制作、运输、锤击插入等费用
7.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂;
	m
	1089
	

	3
	锚杆钻孔注浆
	1.锚杆成孔方式:由投标人自行考虑;
2.锚杆灌浆:两次灌浆;
3.锚杆制安:杆体材料品种、规格、数量:HRB400直径28mm（不含钢材），含杆体、固定环的制作、安装,杆体除油、除锈、防腐处理;杆体运距自行考虑;;
4.钻孔深度:8m;
5.钻孔直径:直径130mm,;
6.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂(不含水泥材料）;
7.锚墩:混凝土强度等级:C30（不含混凝土）,尺寸:800*800*300mm,锚墩+250*250*200包头;包含混凝土浇筑、模板木方及模板木方制安、养护.
8.地层情况:综合考虑;
9.其他:具体详见施工设计图,最终满足建设单位要求,达到施工验收规范标准,施工方法由施工单位自定;
	m
	1292
	

	4
	锚索钻孔注浆
	1.锚杆成孔方式:由投标人自行考虑;
2.锚杆灌浆:两次灌浆;
3.锚索材料品种、规格、数量:多束直径15.2mm高强度低松弛，抗拉强度≥1860MPa钢绞线,含对中支架、导向帽,并根据设计要求做防腐处理;
、是否预应力:是;
4.施工前须进行锚索抗拔基本试验;具体详设计图.
5.钻孔深度:12~18m;
6.钻孔直径:直径150mm,;
7.浆液种类、强度等级:M30纯水泥浆体并微膨胀剂;
8.后张法-锚具安装：锚具YJM-3，锚具YJM-2;锚具采用圆形夹片式群锚锚具YJM15型成套锚具，由锚板、夹片、锚垫板、螺旋筋等组成。在施工前必须进行锚索抗拔基本试验。
9.锚索基座、混凝土封锚：基座300*300*100mm（倾角详设计）,封锚150+250 h150mm;混凝土强度等级:C30;包含混凝土浇筑、模板木方及模板木方制安、养护;
11.地层情况:综合考虑;
	m
	9216
	

	5
	格构梁钢筋制安
	1.钢筋规格:HP300直径8mm、10mm、16mm、18mm;
2.含制作、运输、安装等费用.
	t
	79.77
	

	6
	格构梁内挂网植筋  φ12
	1.格构梁内挂网喷砼
2.格构梁每米螺纹钢筋HRB400Φ12植筋,植入100长200mm;
	根
	3013
	

	7
	喷射混凝土
	1.部位:护坡;
2.厚度:100mm、150mm
3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25混凝土.
4.钢筋网片：钢筋规格:HPB300直径6.5mm;网片间距200*200mm双向布置;含制作、运输、安装等费用.
	m2
	3903.67
	

	8
	平台混凝土
	1.混凝土强度等级:C25混凝土.
2.厚度:100mm;
3.投标人综合考虑商品砼输送方式；
	m2
	533.03
	

	9
	格构梁
	1.格构梁镶边.护脚.压顶梁
2.商品混凝土 C30
3.投标人综合考虑商品砼输送方式；
4.含脚手架搭设费用、泄水孔：材质、规格:DN60塑料花管外包一层工业涤沦过渡布;花管网眼3X3cm梅花型布置,直径60mm（详图DT-22）、钢套管：Φ70*3钢套管、模板木方及模板木方制安等。
	m3
	536.17
	

	10
	坡面挂网客土喷播植草
	1.三维网镀锌铁丝 Φ2.6mm，网目尺寸6*6cm；
2.主网钉螺纹钢筋 HRB400 Φ16长150CM；副网钉Φ12长80CM
3.挂网植筋：格构梁每米螺纹钢筋HRB400Φ12植筋,植入100长200mm;详见DB-17,DT-22
3.客士喷播:用空压机将高营养有机质喷射到土层表面,喷播厚度10cm。在基层客土喷播的基础上进行表层绿化喷播草籽,加盖无纺布,30~45天后练苗揭布；
4.喷播草籽时，应加入40%灌木籽草籽和灌木籽应为易成活，生长快；
5.根系发达的多年生草(灌)籽。
6.每平方米草种:高羊茅6g，黑麦草5g,狗牙根5g,弯叶画眉草2g，白三草2g，苜蓿1g;
7.每平方米灌木种:坡柳1g、多花木兰1g，银合欢1g；
8.具体详图DT-22.
9.坡面挂网客土喷播植草：含草籽；喷播机具，网片等。
	m2
	2681.43
	



