附件清单：
	施工项目名称
	单位
	预估工程量
	工作内容
	备注

	交通疏导
	工日
	2000
	交通疏导
	计日工（交通疏导员）

	围挡安装
	m
	3000
	围挡固定安装、场内运输、日常维护、卫生清理等
	围挡安装

	围挡拆除和安装
	m
	25000
	围挡安装、拆除、固定、清洗、维修保养、日常维护、小型机具自带、场内运输、收集整理、包括安文设施安装、卫生清理等
	围挡拆除和安装

	横列板安装
	m
	12000
	人工配合机械、安装、拆除、整理、堆放、场内运输、维修、小型机具自带、螺栓保管、卫生清理、材料码堆等
	横列板安装

	计日工（普工）
	工日
	1500
	零星用工等
	计日工（普工）

	路面切缝（1刀）
	m
	27000
	开槽切缝、基础平整、卫生清扫
	路面切缝（1刀）

	人工配合机械拆除沥青面层、砼基础
	m³
	8000
	人工配合机械拆除砼、沥青基层、卫生清扫、小型机具自带、场内运输等
	人工配合机械拆除沥青面层、砼基础

	人工开挖土方
	m3
	3000
	现场需人工开挖部分
	人工开挖土方

	人工回填土方
	m3
	3000
	人工回填、人工压实、小型机具自带、卫生清理等
	人工回填土方

	人工装车
	m3
	3000
	 人工装土、场内运输、小型机具自带、卫生清理等
	人工装车

	人工配合机械砂砾石回填
	m3
	50000
	配合卸料、摊铺、整平、压实、养护、小型机具自带、卫生清理等
	人工配合机械中粗砂回填、碎石铺筑

	垫层混凝土浇筑
	m3
	1000
	基底平整、制作拌合、养护、卫生清理、场内转运材料，人工拌和、浇筑等
	混凝土浇筑

	基础混凝土浇筑
	m3
	6500
	放样、卸料、浇筑、摊铺、整平、抹面、养护、小型机具自带、卫生清理等
	人工拌合浇筑砼

	混凝土管道铺设（d800）
	m
	240
	配合机械平整基坑、垫层、基础铺筑、模板制作、安装、浇筑、养护、管枕安装、铺设管道接口、小型机具自带、管道检验、试验、卫生清扫
	混凝土管道铺设（d800）

	混凝土管道铺设（d1200）
	m
	240
	配合机械平整基坑、垫层、基础铺筑、模板制作、安装、浇筑、养护、管枕安装、铺设管道接口、小型机具自带、管道检验、试验、卫生清扫
	混凝土管道铺设（d1000）

	HDPE管道铺设（DN300）
	m
	8800
	配合机械平整基坑、场内运输、安装、管道铺设、管道检查、卫生清理等
	HDPE管道铺设（DN300）

	HDPE管道铺设（DN400）
	m
	5100
	配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等
	HDPE管道铺设（DN400）

	HDPE管道铺设（DN500）
	m
	550
	配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等
	HDPE管道铺设（DN500）

	HDPE管道铺设（DN600）
	m
	800
	配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等
	HDPE管道铺设（DN600）

	PE100污水压力管DN200
	m
	1700
	配合机械平整基坑、安装、管道铺设、场内运输、管道检查、小型机具自带、卫生清理等
	PE100污水压力管DN200

	Φ1000圆形混凝土污水检查井
	座
	1000
	预制检查井安装。
	Φ1000圆形混凝土污水检查井

	Φ1250圆形混凝土污水检查井
	座
	30
	预制检查井安装。
	Φ1250圆形混凝土污水检查井

	Φ1500圆形混凝土污水检查井
	座
	30
	预制检查井安装。
	Φ1500圆形混凝土污水检查井

	人工铺土工布
	m2
	45000
	基层整平、安装、养护、铺设固定、整形、场内运输、卫生清理等
	人工铺土工布

	锁边石、侧平石安装
	m
	1000
	旧石板的整理和利用、基础铺设、石材场内搬运、安装、线性调整，小型工具、零星材料、卫生清理等
	锁边石、侧平石安装

	行道砖、麻石板恢复
	m2
	2000
	旧石板的整理和利用、基础铺设、石材场内搬运、安装、平整度调整，小型工具、零星材料、卫生清理等
	行道砖、麻石板恢复

	人工铺筑过路砖
	m2
	7000
	砖的场内转运、安装、拆除卫生清理等
	人工铺筑过路砖

	Φ700铸铁井盖安装
	套
	1100
	 混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、场内运输、井盖板安装、卫生清理等
	Φ700铸铁井盖安装

	单弊雨水篦子
	个
	130
	基底平整、砌筑、过梁安装、铸铁井盖板安装、防水、止水、雨、污水口管道接入井内、小型机具自带、卫生清理等
	单弊雨水篦子

	双弊雨水篦子
	个
	20
	基底平整、砌筑、过梁安装、铸铁井盖板安装、防水、止水、雨、污水口管道接入井内、小型机具自带、卫生清理等
	双弊雨水篦子

	草皮种植
	㎡
	5000
	栽植(种植穴开挖、修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水倒)、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理
	草皮种植

	水泥混凝土面层
	㎡
	4000
	模板安拆、混凝土摊铺、振捣、纵缝涂沥青油、浇筑、捣固、抹光或拉毛.、养护
	透水砼

	排水管铺设
	m
	2000
	管道安装;管件安装;塑料卡固定;阻火圈安装;压力试验;吹扫、冲洗;警示带铺设;
	雨水立管

	化粪池安装
	座
	12
	清基、定位、安装
	化粪池安装



