	序号
	施工项目
	工作内容
	单位
	暂定工程量
	备注

	1
	拆除砖石结构
	1.结构形式:砌体拆除;
	m3
	34
	

	2
	拆除原有门
	1.拆除原有门
	m2
	30
	

	3
	拆除玻璃隔断
	1.拆除玻璃隔断
	m2
	306
	

	4
	拆除轻钢龙骨板隔断
	1.拆除轻钢龙骨隔断
	m2
	40
	

	5
	拆除原有地砖
	1、铲除现有地砖至现浇钢筋混凝土楼板；
	m2
	14.14
	

	6
	拆除原有陶瓷踢脚线
	1.拆除陶瓷踢脚线
	m
	50
	

	7
	拆除卫生间原有墙面装饰
	1.拆除卫生间墙面粉刷层
	m2
	40
	

	8
	拆除十层平面吊顶天棚
	1.面板材料品种、规格:拆除原有石膏板吊顶;
	m2
	362.4
	

	9
	零星项目一般抹灰
	1.面层处理方式:20mm水泥砂浆抹灰;
2.部位:洞口四周;
	m2
	18
	

	10
	拆除原有铝合金窗
	拆除原铝合金窗
	m2
	8.4
	

	11
	新建页岩多孔砖200mm
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖;
2.墙体厚度:200mm;
	m3
	2.62
	

	12
	新建页岩多孔砖100mm
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖;
2.墙体厚度:100mm;
	m3
	1.22
	

	13
	新建轻钢龙骨板隔断
	1.墙板材质、厚度:12mm厚纸面石膏板+15mm阻燃胶合板;75系列轻钢龙骨间距400mm,7内填满填75mm吸音岩棉
	m2
	160
	

	14
	18厚蜂窝铝板成品隔断
	1.隔断材料品种、规格:18厚蜂窝铝板成品隔断;
	m2
	8.18
	

	15
	新增防火玻璃隔断
	1.钢化防火百叶玻璃隔断（6+6mm厚）;
2.防火玻璃面层贴磨砂膜;
	m2
	96
	

	16
	PVC地胶（仿木纹）
	1.面层材料品种、规格:2厚PVC地胶;
2.结合层:建筑胶粘剂粘铺;
3.2厚垫层水泥基自流平砂浆
4.界面剂一道;
5.原地砖为基层;
	m2
	130
	

	17
	10厚300X300防滑地砖
	1、10厚300X300防滑地砖铺实拍平；
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆；
	m2
	13
	

	18
	卫生间地面防水
	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料；
2、最薄处15厚1:3水泥砂浆找平；
3、150厚陶粒填充层找坡；
4、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘；
5、20厚1:3水泥砂浆找平；
	m2
	14
	

	19
	1.2mmm厚拉丝不锈钢踢脚线
	1.面层材料品种、规格:1.2mmm厚拉丝不锈钢踢脚线;
2.踢脚线高度:50mm;
3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板;
4.铲除原有陶瓷踢脚线，基层清理干净;
	m
	80
	

	20
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120mm;
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:4厚瓷砖胶粘;
3.面层材料品种、规格:10mm厚面砖;
	m
	80
	

	21
	拼碎石材楼地面
	1.面层材料品种、规格:黑金砂大理石;
	m2
	3
	

	22
	拆除墙体后底部地面修补贴地砖
	1.面层材料品种、规格:黑色瓷砖;
	m2
	13
	

	23
	新砌砖墙抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆;
	m2
	22
	

	24
	无机涂料
	1.刮腻子遍数:3遍柔性腻子照面;
2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面;
3.打磨原有面层;
	m2
	810
	

	25
	无机涂料（轻钢龙骨石膏板隔墙）
	1.无机涂料一底两面;
2.3厚耐水腻子分遍找平;
3.3厚底基防裂腻子分遍找平;
4.防潮涂料两道;
5.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层;
6.新建轻钢龙骨石膏板隔墙;
	m2
	260
	

	26
	300*600面砖内墙
	1.10厚面砖;
2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴;
3.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型);
4.15厚1:3水泥砂浆;
5.墙体基层清理干净;
	m2
	60
	

	27
	灰色无机涂料
	1.刮腻子遍数:3遍柔性腻子照面;
2.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料一底两面;
3.打磨原有面层;
	m2
	83
	

	28
	柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨间距300*300（满刷三遍防火涂料）;
2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板;
3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板;
	m2
	106
	

	29
	包卫生间水管
	1.龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌角钢;
2.基层材料种类、规格:M20水泥砂浆找平+10*10*0.7热镀锌钢丝网,12厚水泥纤维板;
	m2
	4.2
	

	30
	300*300铝扣板吊顶
	1.0.8厚300X300铝扣板吊顶;
2.铝扣板配套主副龙骨;
3.φ8螺纹吊杆,50系列主副轻钢龙骨;
4.钢筋混凝土板底清理干净;
	m2
	16
	

	31
	600*600硅钙板吊顶
	1.15厚硅钙板;
2.下层暗架龙骨,中距按硅钙板规格;
3.上层暗架龙骨、中距1200;
4.φ8钢筋吊杆.50系列主副轻钢龙骨;
5.钢筋混凝土板底清理干净;
	m2
	29
	

	32
	石膏板吊顶
	1.腻子两遍，无机涂料一底两面(燃烧性能A级);
2.双层9.5厚900X2400石膏板;
3.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600;
4.钢筋混凝土板底清理干净;
	m2
	110
	

	33
	发光软膜天花顶棚
	1.透光软膜;
2.双层9.5厚900X2400纸面石膏板;侧面采用12厚玻镁板+单层9.5mm石膏板;
3.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600;
4.钢筋混凝土板底清理干净;
	m2
	16
	

	34
	天棚喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料;
	m2
	440
	

	35
	天棚喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍，腻子2遍
	m2
	256
	

	36
	铝合金平开门
	1.门洞口尺寸:900*2200;
2.门类型:铝合金平开门;
3.含门框、门套、合页及配套五金附件等;
	樘
	2
	

	37
	木质子母平开门
	1.门洞口尺寸:1200*2200;
2.门类型:木质子母平开门;
3.含门框、门套、合页及配套五金附件等;
	樘
	8
	

	38
	玻璃平开门
	1.门洞口尺寸:1000*2200;
2.门类型:玻璃平开门;
3.含门框、门套、合页及配套五金附件等;
	樘
	5
	

	39
	手动排烟装置
	1.名称:手动排烟装置;
	个
	14
	

	40
	拆换固定玻璃（含玻璃打孔）
	1.换铝合金
	处
	16
	

	41
	水喷淋钢管拆除
	1.名称:水喷淋钢管拆除;
2.规格:DN25;
3.工作内容:拆除后统一堆放，转移至甲方指定位置;
	米
	360
	

	42
	水喷淋钢管安装
	1.安装部位:室内;
2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管;
3.规格、压力等级:1.6MPa DN32*3.5mm;
4.连接形式:螺纹连接（含螺纹管件）;
	米
	360
	

	43
	配线BV-4mm2
	管内穿线
	米
	2500
	

	44
	配管JDG20
	暗敷;
	米
	1200
	

	45
	24口全千兆交换机
	1.名称:24口全千兆交换机;
2、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps;
3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议;
4、接D:≥24个0/100/1000BASE-T以大网端口,≥1个千兆SFP。
5、为保证兼容性，要求与核心交换机同一品牌。
6、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN;
	台
	6
	

	46
	光纤终端盒
	1、小容量光纤配线设备，用于墙挂或桌面式安装，也可放置于机箱或机柜内，采用模块化端口设计，可安装光纤适配器和铜缆模块，
实现光铜混用功能
2、板材材质:1.2mm优质冷扎钢板
3、可容纳光纤芯数:4口(LC16芯)
4、含尾纤及适配器
	台
	6
	

	47
	六类网线
	桥架或暗管内敷设;
	m
	1600
	

	48
	排水管U-PVC
	1.材质:U-PVC;
2.规格:DN100;
3.连接形式:胶粘连接;
4.安装部位:室内;
	m
	24
	

	49
	暗装开关
	安装方式:暗装 距地1.3m
	个
	46
	

	50
	普通插座
	1.名称：普通插座
2.规格：10A,250V,安全型
	个
	200
	

	51
	地面插座
	1.名称：地面插座
2.规格：10A,250V,安全型
	个
	40
	

	52
	蹲式大便器
	1.类型:大便器;
2.材质:陶瓷;
3.规格:脚踏开关冲水 蹲式大便器;
	组
	2
	

	53
	成套洗脸盆
	1.类型:台式洗脸盆;
2.材质:陶瓷;
3.规格:感应式冲水 ;
4.安装方式:台下式;
	组
	2
	

	54
	计时工
	打扫卫生，转运材料等
	工日
	30
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