	序号
	施工项目
	工作内容
	单位
	暂定工程量
	备注

	1
	挖基槽土方 
	1.土质类别：综合考虑;2.平整场地已综合考虑；3.挖土深度:综合考虑;4.基底处理方式：综合考虑人工清底;5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量；
	m3
	1355
	建筑部分

	2
	挖基坑土方 
	1.土质类别：综合考虑;2.平整场地已综合考虑；
3.挖土深度:综合考虑;4.基底处理方式：综合考虑人工清底;5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量；
	m3
	13085
	

	3
	槽、坑回填土
	1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土3.填方粒径要求:按设计要求4.其他:综合回填方式、压实系数达到设计要求要求5.清单工程量与定额工程量一致，按定额规则计量；
	m3
	12483
	

	4
	余方弃置 1km以内
	1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 1km以内;
3.挖土深度:综合考虑;4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;6.含城管卫生费及弃土场地费;7.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	1957
	

	5
	余方弃置 每增运1km
	1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 每增运1km;3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.含城管卫生费及弃土场地费;5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	7829
	厂区部分

	6
	挖单独土方
	1.土类别:综合考虑;2.名称:挖土方，装车;
3.挖土深度:综合考虑;
	m3
	40675
	

	7
	余方弃置 1km以内
	1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 1km以内;
3.挖土深度:综合考虑;4.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;5.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;6.含城管卫生费及弃土场地费;7.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	32202
	

	8
	余方弃置 每增运1km
	1.土质类别:综合考虑;2.名称:余方弃置 每增运1km;3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分土质类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.含城管卫生费及弃土场地费;5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	128808
	

	9
	土方场内调配
	1.运距1KM 
	m3
	100000
	

	10
	挖单独石方
	1.岩石类别:根据地勘报告综合考虑;2.名称:石方破碎;3.开凿深度:综合考虑;4.其他:①石方破碎方式综合考虑②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;
	m3
	44337
	

	11
	余方弃置 1km以内
	1.名称:外弃石方2.岩石类别:综合考虑3.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;
4.其他:①运输采用新型智能环保渣土车。不分石方类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;
5.含城管卫生费及弃土场地费;
6.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	44337
	

	12
	余方弃置 每增运1km
	1.土石类别:石方综合考虑;
2.名称:石方外运每增运1公里;
3.其他运输采用新型智能环保渣土车。不分石方类别，不论施工方法，不论转运次数，含挖、装、运、卸、卸土区平整等费用土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;
4.含城管卫生费及弃土场地费;
5.弃至建设单位指定的区域，结算运距超过5km按5km计，小于5km按实际签证运距计入
	m3
	177351
	

	13
	挖沟槽、基坑土方 不装车
	1.土壤类别:综合考虑;
2.挖土深度:综合考虑;
3.挖土方式：综合考虑;
4.其他:清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量
	m3
	2618
	室外排水部分

	14
	回填方
	1.压实度要求:满足设计要求;
2.填方来源、运距:就地取土回填;
	m3
	5459
	

	15
	挖沟槽土方 装车
	1.挖土深度:综合考虑;
2.名称:挖沟槽土外弃;
3.运距:1km以内,超过1km按增运每公里另行计量;
4.其他:①运输采用新型智能环保渣土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;
5.土类别:综合考虑;
	m3
	2618
	

	16
	外运
	1.挖土深度:综合考虑;2.名称:土方外运每增加1公里;3.其他:①运输采用新型智能环保渣土车②清单工程量与定额工程量一致,按定额规则计算工程量;4.土类别:综合考虑;5.含城管卫生费及弃土费.
	m3
	10472
	

	17
	石灰土基层
	1.室外道路 石灰土基层;2.厚度:300mm厚;3.石灰掺量：8-10%，4.压实系:压实度≥0.94,需符合设计要求.
	m3
	32636
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