[bookmark: _GoBack]京渌立交匝道口(和谐家园附近)改造工程改造劳务，土方机械工程量表
项目名称：京渌立交匝道口(和谐家园附近)改造工程
项目地点：株洲市芦淞区
采购标的：改造劳务，土方机械
标的简介、预计数量：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	预计采购数量
	备注

	1
	拆除混凝土路面/实心砖墙
	1.材质:混凝土;
2.厚度:50cm;
	m2
	255.00
	

	2
	垫层铺设
	1.石料规格:砂砾石/碎石/砂等垫层摊铺
	m3
	1544.00
	

	3
	水泥稳定碎石摊铺
	1.厚度:20cm;
	m2
	1094.00
	

	4
	10cm厚C30透水砼基层
	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:10cm厚C30透水砼素色层,含养护
	m2
	269.00
	

	5
	4cm厚透水砖铺贴
	1.块料品种、规格:4cm厚透水砖;
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚1:2半干性水泥砂浆;
	m2
	269.00
	

	6
	混凝土浇筑
	1.材料品种、规格:商品混凝土（砾石）
	m3
	110.00
	

	7
	检查井砌筑
	1.种类:检查井砌筑;
2具体要求详见设计图纸
	座
	16.00
	

	8
	模板制安
	1.含模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输;
	m2
	24.00
	

	9
	实心砖墙/实心砖柱 砌筑
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53;
2.砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0;
	m3
	27.00
	

	10
	柱面/墙面一般抹灰
	1.砂浆种类:15mm厚1:2.5水泥砂浆;
2.部位:围墙砖柱:
	m2
	120.00
	

	11
	块料墙、柱面铺贴
	1.面层材料品种、规格:30mm深灰色文化石;
2.安装方式:10mm厚1:3水泥砂浆粘贴;
	m2
	120.00
	

	12
	麻石侧石铺砌
	1.材料品种、规格:麻石侧石 
2.基层砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆;
	m
	328.00
	

	13
	播植草(灌木)籽
	1、喷播草籽时,应加入60%灌木籽。草籽和灌木籽应为易成活,生长快,根系发达的多年生草(灌)籽
	m2
	204.00
	

	14
	标线
	1.材料品种:热熔标线;
	m2
	435.00
	

	15
	HDPE缠绕结构壁管DN500（SN8，A型）铺设
	1.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管DN500（SN8，A型）;
	m
	68.50
	

	16
	计日工
	其它零星工作
	工日
	500.00
	

	17
	土方开挖、装车
	1.土类别:综合考虑;
	m3
	10488
	

	18
	土方场外运输1km
	1.土类别:综合考虑;
2.含场外弃土费及城管卫生费;
	m3
	10488
	

	19
	土石方外运每增运1km
	1.土类别:综合考虑;
2.不含场外弃土费及城管卫生费;
	m3
	73416
	

	20
	土方开挖、不装车
	1.土类别:综合考虑;
	m3
	5100
	

	21
	土方回填
	1.土类别:综合考虑;
2.压实度复合设计要求
	m3
	5100
	

	22
	小挖机
	90（或同等功率机械）
	小时
	500
	




